Pytanie : Prosimy o sprecyzowanie kosztorysów na roboty nawierzchniowe naprawcze:

1. Kosztorys\_B110020002

Pozycja 31 i 32 razem wynosi 8 cm grubości w opisie do kosztorysu jest 7 cm grubości według opisu powinno być : poz.31-4cm. Poz. 32-1cm do 3cm – (krotność 3)

Obmiar w pozycji 26 do 34 powinien być 1000,5m2 gdyż w profilowaniu i zagęszczeniu jest 1000,5,2 a nie 990m2

Odpowiedź

Należy przyjąć :

Poz. 31 – podbudowa gr. 4 cm

Poz. 32 – podbudowa za każdy 1 cm grubości ponad 4 cm, do 7 cm – krotność 3

Poz. 33 – nawierzchnia gr. 3 cm

Poz. 34 – nawierzchnia za każdy 1 cm grubości ponad 3 cm, do 5 cm – krotność 2

1. Kosztorys\_B110040003

Pozycja 37 i 38 razem wynosi 8cm grubości w opisie do kosztorysu jest 7cm grubości

Według opisu powinno być: poz. 37 – 4 cm, Poz. 38 – 1 cm do 3 cm – (krotność 3)

Pozycja 39 i 40 razem wynosi 8 cm grubości w opisie do kosztorysu jest 5 cm grubości

Według opisu powinno być : poz. 39 – 4cm poz 40-1 cm

Pozycja 39 i 40 powinna być to chyba warstwa ścieralna?

Odpowiedź

Należy przyjąć :

Poz. 37 – podbudowa gr. 4 cm

Poz. 38 – podbudowa za każdy 1 cm grubości ponad 4 cm, do 7 cm – krotność 3

Poz. 39 – nawierzchnia gr. 4 cm

Poz. 40 – nawierzchnia za każdy 1 cm grubości ponad 4 cm, do 5 cm – krotność 1

Przyjąć warstwę ścieralną.

1. Kosztorys\_ B110110002

Pozycja 41 i 42 razem wynosi 8 cm grubości w opisie do kosztorysu jest 7 cm grubości

Według powinno być: poz. 31 – 4 cm. Poz.32 – 1cm do 3cm – (krotność 3)

Pozycja 43 i 44 razem wynosi 6 cm grubości w opisie do kosztorysu jest 5 cm grubości według wynosi 6 cm grubości w opisie do kosztorysu jest 5 cm grubości

Według opisu powinno być: poz. 33 – 3 cm poz 34 – 1 cm do 2 cm – (krotność 2)

Obmiar w pozycji 43 i 44 powinien być 1834,5m2 gdyż w profilowaniu u zagęszczeniu jest 1834,5m2 a nie 3375m2?

Odpowiedź

Należy przyjąć :

Poz. 41 – podbudowa gr. 4 cm

Poz. 42 – podbudowa za każdy 1 cm grubości ponad 4 cm, do 7 cm – krotność 3

Poz. 43 – nawierzchnia gr. 3 cm

Poz. 44 – nawierzchnia za każdy 1 cm grubości ponad 3 cm, do 5 cm – krotność 2

Warstwa ścieralna na powierzchni 3375 m2 – obejmuje połowę powierzchni jezdni po frezowaniu - poz. 30.

1. Kosztorys\_B110130003

Pozycja 37 i 38 razem wynosi 8 cm grubości w opisie do kosztorysu jest 7cm grubości

Według opisu powinno być: poz. 37 – 4cm. Poz. 38 – 1 cm do 3cm (krotność 3)

Pozycja 39 i 40 razem wynosi 8cm grubości w opisie do kosztorysu jest 5 cm grubości według opisu powinno być : poz. 39 – cm poz. 40 – 1 cm

Pozycja 39 i 40 powinna być to chyba warstwa ścieralna

Prosimy o zmianę kosztorysów

Odpowiedź

Należy przyjąć :

Poz. 37 – podbudowa gr. 4 cm

Poz. 38 – podbudowa za każdy 1 cm grubości ponad 4 cm, do 7 cm – krotność 3

Poz. 39 – gr. 4 cm

Poz. 40 – gr. 1 cm

Przyjąć warstwę ścieralną w pozycji 39 i 40