UWAGA!  
              Zamieszczono poprawiony opis techniczny do projektu z  
              poprawionymi danymi dotyczącymi pracy pomp.  
              Dane są zamieszczone w p. 2.2 opisu.  
              Ponadto poniżej także podajemy dane właściwe:  
              P1  Q = 4,5 l/s,  H = 18,25 m   Dz 90 mm  L = 484,0 m  
              P2  Q = 4,5 l/s   H = 28,75 m   Dz 90 mm   L = 1283,0 m  
              P3  Q =  7,2 l/s  H = 25,00 m   Dz 110 mm L = 1379,0 m